Ing. Jan Götz

specialista infrastruktury ICT

Z+M servis, spol. s r.o.

Valchařská 3261/17

Ostrava, Moravská Ostrava

702 00

e-mail: jan.gotz@zmservis.cz

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: VYŘIZUJE/ LINKA V CHOTÍKOVĚ

514/2015 Mgr. Z. Houdková /377821580 23.6.2015

**Věc: Odpověď na dotaz ke specifikaci výběrového řízení č. C151486 s názvem „Nákup HW, SW a elektroniky pro ZŠ Chotíkov**

Dobrý den,

odpovídám na Váš dotaz ke specifikaci výběrového řízení č. C151486 s názvem „Nákup HW, SW a elektroniky pro ZŠ Chotíkov:

**Dotaz:**

Vážená paní ředitelko,

jako uchazeč o veřejnou zakázku Nákup HW, SW a elektroniky pro ZŠ Chotíkov

mám následující dotazy k zadávací dokumentaci:

1) Zabezpečovací software – v souladu se zadávací dokumentací Příloha č. 1 Specifikace žádám o poskytnutí informací a upřesnění týkající se stávající licence zabezpečovacího software.

2) POE Switch – ve sloupci Popis parametrů nabízeného zařízení je pro tuto položku požadováno Minimálně PoE portů: 10. Vzhledem k cenovému limitu 5500,- Kč bez DPH / ks (pokud se tedy jedná o nepřekročitelný cenový limit pro položku) žádám o informaci, zda vyhoví zařízení s počtem POE portů =8, a zda se předpokládá, že tento switch bude sloužit k napájení WiFi zařízení (UAP-LR) požadovaných v nabídce?

Informace související s dotazem č 2:

- vhodný a kompatibilní switch pro napájení UAP-LR je např. UBNT ToughSwitch PRO, 8x Gigabit POE portů, 24/ 48V – tento se vejde do limitu 5500,- Kč bez DPH / ks

- jiné zařízení - D-Link DGS-1210-10P 10port Gbit POE Smart Sw,2xSFP, kde z popisu uvedeného na různých www stránkách je možno se domnívat, že počet POE portů je =10, avšak ve skutečnosti je počet POE portů = 8. Takový switch poskytuje napájení PoE ve standardu 802.11af/at, které není kompatibilní s UAP-LR a pokud by se mělo použít, je třeba vřadit mezi switch a UAP-LR vnitřní PoE konvertor 48V z (aktivní 802.3af) na 18V (pasivní PoE pro UBNT).

Prosím také o zaslání dotazů a odpovědí na ně, které podali a podají ostatní uchazeči o věřejnou zakázku.

Děkuji.

S pozdravem

Jan Götz

**Odpověď:**

Ad 1) EAV-0089356927

Ad 2) je zde uvedeno POE switch, 10 portů, ale není specifikováno, kolik portů má být POE, tzn, že 8POE portů odpovídá zadání

Ano, POE switch bude použit k WiFi zařízením

**Tento dotaz je zveřejněn na webových stránkách školy: http://www.zs-chotikov.cz/uredni-deska .**

Všechny další případní dotazy a odpovědi ke specifikaci VŘ budou zveřejněny na webových stránkách školy (viz výše uvedený odkaz).

S pozdravem

Mgr. Zuzana Houdková

ředitelka Základní školy a Mateřské školy Chotíkov,

příspěvková organizace

--

Mgr. Zuzana Houdková

ředitelka

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace

Chotíkov 173

330 17, Chotíkov

e-mail: [zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz](mailto:zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz)

tel.: 377 821 580

[www.zs-chotikov.cz](http://www.zs-chotikov.cz)